（日本産業規格Ａ列４番）

様式第２号の21（第８関係）

サ　 ウ　 ナ 　設 　備 　概 　要 　表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 | 良 | 否 |
| 設備種別 | □サウナ　 □対流型電気サウナ設備、□対流型蒸気サウナ設備、□放射型サウナ設備、□放射型電気サウナ設備、□小規模サウナ設備 |  |  |
| 工事種別 | □新　　設、　□増 設、　□全部改設、　□一部改設、　□移 設、　□改 修、□増 改 設、　□ そ の 他 |  |  |
| 設置室 | 区　画構造等 | 設置位置（　　　階　　　　　　）、室面積　　　　　㎡不燃区画［□区画有り、□区画無し、□その他］開口部［□防火戸、□特定防火設備である防火戸］ |  |  |
| 内　装 | 下地［□特定不燃、□その他（　　）］、仕上［□特定不燃、□その他（　　　　）］ |  |  |
| 換気等 | 給気口面積　　　　　　㎠、 床面からの距離　　　　　㎝、 ダンパー［□無、□有］排気口面積　　　　　　㎠、 床面からの距離　　　　　㎝、 ダンパー［□無、□有］ |  |  |
| 熱源種別 | 1. 液　体［□灯　　油、　□重　　油、　□その他の液体］
2. 気　体［□都市ガス、　□ＬＰガス、　□その他の気体］
3. 固　体［□ま　　き、　□石　　炭、　□その他の固体］

□電　気□その他（蒸気含む） |  |  |
| 設備容量等 | ヒーター　　　　㎾×　　　　個（計　　　　　㎾）ガス入力　　　　　　　㎾、据付け面積　　　　　㎠（奥行　　　　　㎝×幅　　　　　㎝） |  |  |
| 燃焼制御室 | 設置位置（　　　階　　　　）、区画［□防火区画、□不燃区画、□その他（　　　　）］制御装置［□燃料遮断弁、□燃焼用ファン、□その他（　　　　　　　　　　　　　）］空気収入口（場所　　　　、面積　　　㎠）、排気筒（場所　　　　、面積　　　㎠） |  |  |
| 防熱板 | 材質（　　　　　）、天井面からの距離（　　　　　㎝） |  |  |
| 安全装置 | □自動停止装置（温度ヒューズ（　　　　℃））、 □サーモスタット、□自動ガス遮断装置、□その他（　　　　　　　） |  |  |
| 電気配線及び工事 | 電線［（□ＭＩケーブル、□けい素ゴム絶縁ガラス編組電線（ＬＫＧＢ）］工事［（□ケーブル、□金属管（埋設　　　　㎝））、□その他の断熱措置（　　　　　）］設置工事（第　　　　　種設置工事） |  |  |
| 耐震措置 | 設計用標準震度［耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ］　アンカーボルト　　φ×　　　本 |  |  |
| 消火設備 | □消火器、□スプリンクラー設備、□その他（　　　　　） |  |  |
| 警報設備 | 1. 自動火災報知設備、□非常ベル、□放送設備、□ガス漏れ警報設備、
2. その他（　　　　　　）
 |  |  |
| 排煙設備 | 排煙設備の有無［□有、　□無］ |  |  |
| 避難通路 | □直通階段、□避難階段、□特別避難階段、合計　　　　　　ヶ所 |  |  |
| その他 |  |

備考 １　項目中□欄 は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

　　 　２　良否欄は、記入しないこと。